 ===================================================
 |           Syntaxe souboru  vozy.ini             |
 |              format obrazku vozu                |
 ===================================================

                   verze syntaxe 2
               pro STAG v. 1.10 a vyssi
             pro Stanicar v. 1.60 a vyssi


****************************************************
  U P O Z O R N E N I
  Vyjma vyjimecnych pripadu pouzvejte nyni pro
  editaci VOZY.INI webovou sluzbu na
  http://stanicar.ic.cz
****************************************************


Protoze jsem syntaxi tohoto souboru temer nepopsal,
napravuji svoje resty nyni.


Ucel a funkce VOZY.INI
======================

Soubor Vozy.ini obsahuje definice vsech vozidel (hnacich i vlecnych),
ktere umi editor STAG a simulator Stanicar (dale jen Stanicar) zaradit
do vlaku a, existuje-li odpovidajici obrazek vozu, tento zobrazit.

Tento soubor se siri s editorem STAG, v okamziku, kdy bude implementovan
do Stanicare, bude siren i se samotnym simulatorem. Soubor se siri i s
obrazky vozu, az budou mit obrazky neumerne velkou velikost, budou tyto
sireny samostatne.

Spravcem souboru vozy.ini je momentalne -bbf- (istrasil zavinac centrum.cz)

POKUD EDITUJETE TENTO SOUBOR a chcete jej dat k dispozici ostatnim, prosim zaslete 
mi svou verzi, zaradim nova data do stavajiciho souboru. 

SOUBOR VOZY.INI JE TEXTOVY - EDITUJTE JEJ V EDITORU PRO CISTY TEXT (Poznamkovy blok,
ConText, PSPad apod. - ne ve Wordu)


Umisteni a syntaxe VOZY.INI
===========================

Soubor vozy.ini je (zatim) umisten v podadresari vozy\ programu Stag.

Syntaxe VOZY.INI vychazi z INI souboru a vypada takto:

[RADA_VOZU]
parametr=hodnota
jiny_parametr=nejaka_hodnota

 V hranatych zavorkach je vzdy uveden typ vozu (jeho oznaceni - rada), po mezere
 muze nasledovat oznaceni vlastnika, pripadne barevneho provedeni napr.
 363 ZSR

 Vuz s radou [default] program preskakuje, ale existence tohoto vozu je povinna.

Popis jednotlivych parametru:
-----------------------------
 
 typ............urcuje, zda jde o hnaci vozidlo nebo o vuz. Mozne hodnoty:
                typ=hnaci nebo typ=vuz
 podtrida.......urcuje zarazeni do skupiny v seznamu pri tvorbe soupravy
                Hodnota: text (s diakritikou)
                vozidla se stejnym textem podtridy budou pohromade
 popis..........textovy popis vozidla, obvykle urceni u lokomotiv,
                u vozu jeho popis. Pripadne muze obsahovat kratkou informaci
                o specialitach vozu. Maximalni delka cca 5 slov, vic se nezobrazi
                (pokud je zajem o delsi popisy, muzeme se domluvit)
 vykon..........urcuje vykon hnaciho vozidla v kW. Podle teto hodnoty
                se bude pocitat zrychleni vlaku. 
                Hodnota: cele cislo bez jednotky (vykon=850)
 hmotnost.......urcuje hmotnost vozidla v tunach. Podle teto hodnoty
                se bude pocitat zrychleni vlaku a jeho prechodnost. 
                Hodnota: cele cislo bez jednotky (hmotnost=52)
 delka..........urcuje delku vozidla v metrech. 
                Hodnota: do verze Stag 1.07 cele cislo bez jednotky (delka=17)                      Hodnota: od verze Stag 1.10 realne cislo bez jednotky (delka=17,40) 
                POZOR: Stag 1.07 a nizsi nepochopi delku s desetinym cislem
                a nahradi ji nulou. Oprava je mozna takto: nactete ve v. 1.10 
                nebo vyssi svuj grafikon, tam
                pro kazdy vlak postupne otevrete dialog razeni vlaku a provedte
                nejakou zmenu (pridejte a odeberte vuz...) a ulozte zmeny.Pri zmene
                soupravy se totiz znovu nacitaji data z .ini     
 osob...........pocet osob, ktery osobni/motorovy vuz pojme (cele cislo). 
                U loko/nakladnich vozu tento parametr nezapisujte nebo
                nechte osob=0
 typ_nakladu....slovni urceni typu nakladu - je mozno urcit jen jeden
                typ pro cely vuz (napr. typ_nakladu=kusové zboží).Mezi
                vozy se stejnym typem nakladu bude mozne (nekdy:) naklad
                prekladat. U osobnich vozu/loko tento parametr nezapisujte.
 naklad.........urceni mnozstvi nakladu, v tunach nebo zhruba odpovidajicich
                jednotkach (m3,...) (cele cislo bez jednotky)
                U osobnich vozu/loko tento parametr nezapisujte nebo nechte naklad=0.
 max_rych.......maximalni rychlost vozu v km/h (bez jednotky), pokud je vuz tazeny.
 max_rych_hnaci.maximalni rychlost hnaciho vozidla v km/h (bez jednotky). Hnaci vozidlo
                MUSI mit definovanu i max_rych pro pripad, kdy je jen tazene. Tyto 
                hodnoty jsou vetsinou stejne; max_rych nesmi byt nizsi nez max_rych_hnaci.
                Napr. u podbijecky s pohonem je mozne definovat max_rych=80, ale
                max_rych_hnaci=20
 elektro........urcuje potrebu elektrickeho proudu pro provoz vozidla.

                elektro=0 nebo nezadano ... bez potreby el. proudu
                elektro=1               ... 3kV stejnosmerne
                elektro=2               ... 25kV 50Hz stridavych
                elektro=4               ... 1,5kV stejnosmerne (Bechynka...)
                elektro=8               ... 700V stejnosmerne (ruzne tram rozvody)
                elektro=16              ... 15kV 16Hz stridavych a podobne (Nemecko)

                U vicesystemovych jednotek zapiste cislo odpovidajici souctu
                hodnot tech systemu, ktere vozidlo umi: napr. radu 680 (3kV, 25kV, 15kV)
                bude elektro=19      

                Pokud elektricke hnaci vozidlo vjede na kolej bez troleje nebo s 
                jinym napetim, ztrati docasne vykon a bude nutne pripojit k nemu
                lokomotivu jine trakce.         

 vyrobce (nepovinny parametr) ... obsahuje kratkou textovou informaci o vyrobci
 sila (nepovinny parametr) ... tazna sila hnaciho vozidla (bez jednotky). Pokud
                nebude zadana, Stanicar ji odhadne z hmotnosti a vykonu lokomotivy.


 jine parametry.parametr, ktery program nezna, bude ignorovat. Muzete tak
                treba doplnit aerodynamicke koeficienty pro pouziti v 
                budoucnosti, svoje jmeno (autor=Jiri Vonasek) atd.
                Jmeno parametru (pred zavorkou) prosim zapisujte bez diakritiky. Neni
                to nutne, ale je to vhodnejsi.

Priklad:
--------

[680]
typ=hnaci
podtrida=El. jednotky vícesystémové
popis=El. osob. jednotka 
vyrobce=ALSTOM Itálie (2003)
vykon=3920
sila=200
hmotnost=378
delka=184,80
max_rych=230
max_rych_hnaci=230
elektro=19
osob=331

 

Poznamky:
---------
* ridici vuz je __hnaci__ vozidlo s nulovym vykonem, protoze ma stanoviste 
              strojvedouciho a je-li na zacatku vlaku, vlak muze jet. Pokud by
              vlak neobsahoval jine hnaci vozidlo s nenulovym vykonem, vlak by
              mel nulovy vykon a nejel by. (tedy: typ=hnaci !!!)

* od verze 1.10 STAGu se v okenku "Parametry vozu" zobrazuji parametry vozidel
              s "prelozenymi" identifikatory parametru podle definice ve stag.ini,
              sekce [VozyIniPolozky]. Při zobrazování se také doplňuje zde definovaná
              jednotka. Parametr Elektro se rozklada na jednotlive soustavy podle
              sekce [Elektro] ve stag.ini



-bbf-, 2004
istrasil zavinac centrum.cz
